Программный и программно-аппаратный комплексы криптографической защиты

1. Наименование организации разработчика: Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

2. Контактные данные: ул. Сурганова, 6, 220012, г. Минск тел./факс: 284 21 75; 
                                                        e-mail: gorokh@bas-net.by
               Контактные лица: Стецюренко Виталий Иванович, тел. 284 20 69, e-mail: 
                                                  vitas@bas-net.by,  Чашинский Александр Сергеевич 

3. Назначение 
Программный и программно-аппаратный комплексы предназначены ля шифрования и контроля целостности данных на основе национальных криптографических алгоритмов.

4. Краткое описание разработки 
В программном комплексе за счет модернизации и расширения функциональности Crypto API ядра 2.6.30 операционной системы Feodora 11 и модернизации пакета StrongSwan обеспечивается поддержка криптографического протокола сетевого уровня IPSec со встроенной программой «Библиотека базовых криптографических функций» криптоалгоритма СТБ П 34.101.31- 2007 (СТБ 34.101.31-2011). Программной и эксплуатационной документации комплекса присвоена литера «О1».
Программно-аппаратный комплекс криптографической защиты канального уровня реализован на базе специализированной функционально адаптированной и минимизированной ОС на основе ядра Linux для поддержки «Библиотеки базовых криптографических функций» криптоалгоритма СТБ П 34.101.31-2007», а также разработан специализированный криптографический протокол канального уровня. Конструкторской, программной и эксплуатационной документации присвоена литера «О1».
«Библиотека базовых криптографических функций» на основе СТБ П 34.101.31-2007 с программной и эксплуатационной документацией (БГЛИ. 50663-01) литеры «О1». Работоспособность Библиотеки подтверждена экспертным заключением Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ по сертификации и государственной экспертизе средств защиты информации.

Программно-аппаратный комплекс криптографической защиты с габаритными размерами: длина =300 мм, ширина = 270 мм, высота = 100мм.

    5. Основные  преимущества 
В стандартных сетевых протоколах TCP/IP транспортного, сетевого и канального уровней осуществлена поддержка зарубежных криптоалгоритмов, что в условиях возрастания угрозы информационной войны увеличивается вероятность нанесения ущерба национальным вычислительным сетям.
В представленных комплексах обеспечивается  криптографическая защита данных на основе национальных криптографических алгоритмов шифрования и контроля целостности, не нарушая привычных условий применения сетевых протоколов TCP/IP.

6. Область применения 
Национальные Грид-сети, распределенные и локальные вычислительные сети различных уровней и ведомств.

7. Стадия разработки 
Разработанные опытные образцы успешно прошли межведомственные испытания, документации присвоена литера «О1», Программа «Библиотека базовых криптографических функций» прошла Государственную экспертизу в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. 

8. Формы сотрудничества
 Разработчики  могут обеспечить ее установку и адаптацию к условиям заказчика, обучение специалистов ее использованию, методическое и техническое сопровождение, участие в дальнейшем развитии.